Наименование редакции сметных нормативов	ТЕР-2001 Московской области с доп. и изм. 4 (приказы Минстроя России №№ 253/пр-264/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210319)	
	
(наименование стройки)	
	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	7	
Текущий ремонт автодороги	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	12.2020	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	105.57 (11.44)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	105.57 (11.44)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	4.53 (0.14)	тыс. руб.	
монтажных работ		тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	16.89051	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	9.37629	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕР 01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.021		0.021					871	
	1	ОТ					89.00		1.87	32.65	61	
	3	ЭМ					3 801.20		79.83	10.14	809	
	2	в т. ч. ОТм					446.72		9.38	32.65	306	
	4	М					4.34		0.09	15.41	1	
		ЗТ	чел.-ч	11.41		0.24						
		ЗТм	чел.-ч	33.09		0.69						
		Итого по расценке					3 894.54		81.79		871	
		ФОТ							11.25		367	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			10.69		349	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			5.63		184	
		Всего по позиции							98.11		1 404	
2	ТССЦпг 03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 1 км	1 т груза	36.75		36.75	2.91		106.94	8.83	944	
		Всего по позиции							106.94		944	
3	ТЕР 01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0.21		0.21					246	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					106.50		22.37	11.01	246	
	2	в т. ч. ОТм					14.85		3.12	32.65	102	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	1.10		0.23						
		Итого по расценке					106.50		22.37		246	
		ФОТ							3.12		102	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			2.50		82	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			1.40		46	
		Всего по позиции							26.27		374	
4	ТЕР 31-01-088-01	Устройство прослоек из "Дорнита"	1000 м2	0.21		0.21					6 768	
	1	ОТ					64.55		13.56	32.65	443	
	3	ЭМ					21.79		4.58	10.54	48	
	2	в т. ч. ОТм								1		
	4	М					15 864.60	1.2	3 997.88	1.57	6 277	
		ЗТ	чел.-ч	8.13		1.71						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					15 950.94		4 016.02		6 768	
		ФОТ							13.56		443	
	МДС 81-33.2004	НР	%	115		115			15.59		509	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	85		85			11.53		377	
		Всего по позиции							4 043.14		7 654	
5	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.21		0.21					4 188	
	1	ОТ					126.07		26.47	32.65	864	
	3	ЭМ					2 186.19		459.10	7.19	3 301	
	2	в т. ч. ОТм					177.53		37.28	32.65	1 217	
	4	М					12.20		2.56	9.1	23	
	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	15.72		3.30						
		ЗТм	чел.-ч	13.88		2.91						
		Итого по расценке					2 324.46		488.13		4 188	
5.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3							9.1		
5.2	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	110		23.1	66.31	1.2	1 531.81	10.1	15 471	
		ФОТ							63.75		2 081	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			90.53		2 955	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			60.56		1 977	
		Всего по позиции							2 171.03		24 591	
6	ТЕР 27-04-014-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 покрытия	0.21		0.21					84 249	
	1	ОТ					460.71		96.75	32.65	3 159	
	3	ЭМ					4 089.17		858.73	8.23	7 067	
	2	в т. ч. ОТм					507.00		106.47	32.65	3 476	
	4	М					21 921.20	1.2	5 524.14	13.4	74 023	
		ЗТ	чел.-ч	55.44		11.64						
		ЗТм	чел.-ч	38.91		8.17						
		Итого по расценке					26 471.08		6 479.62		84 249	
		ФОТ							203.22		6 635	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			288.57		9 422	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			193.06		6 303	
		Всего по позиции							6 961.25		99 974	
7	ТЕР 27-04-013-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03	1000 м2 покрытия	-0.21		-0.21					-26 922	
	1	ОТ			5					1		
	3	ЭМ			5		246.63		- 258.96	8.36	-2 165	
	2	в т. ч. ОТм			5		30.15		-31.66	32.65	-1 034	
	4	М			5		1 297.80	1.2	-1 635.23	15.14	-24 757	
		ЗТ	чел.-ч		5							
		ЗТм	чел.-ч	2.51	5	-2.64						
		Итого по расценке					1 544.43		-1 894.19		-26 922	
		ФОТ										
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			-44.96		-1 468	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			-30.08		- 982	
		Всего по позиции							-1 969.23		-29 372	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		10 832.49		85 815	
		в том числе					
		оплата труда		138.65		4 527	
		эксплуатация машин и механизмов		1 165.65		9 306	
		материальные ресурсы		9 421.25		71 038	
		перевозка		106.94		944	
		Всего ФОТ (справочно)		263.24		8 594	
		Всего накладные расходы		362.92		11 849	
		Всего сметная прибыль		242.10		7 905	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		11 437.51		105 569	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]