Наименование редакции сметных нормативов	ТЕР-2001 Московской области с доп. и изм. 4 (приказы Минстроя России №№ 253/пр-264/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210319)	
	
(наименование стройки)	
Ул. Дпльняя	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	2	
Текущий ремонт автодороги  ул. Дальняя	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	12.2020	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	445.20 (39.56)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	445.20 (39.56)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	18.20 (0.56)	тыс. руб.	
монтажных работ		тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	68.92421	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	61.08636	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕР 01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	1.855		1.855					2 175	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					106.50		197.56	11.01	2 175	
	2	в т. ч. ОТм					14.85		27.55	32.65	900	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	1.10		2.04						
		Итого по расценке					106.50		197.56		2 175	
		ФОТ							27.55		900	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			22.04		720	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			12.40		405	
		Всего по позиции							232.00		3 300	
2	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтовой крошки Н=8 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.783		2.783					85 561	
	1	ОТ					195.70		544.63	32.65	17 782	
	3	ЭМ					3 365.64		9 366.58	7.19	67 346	
	2	в т. ч. ОТм					278.72		775.68	32.65	25 326	
	4	М					17.08		47.53	9.1	433	
	408-9080	Щебень	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	24.19		67.32						
		ЗТм	чел.-ч	20.60		57.33						
		Итого по расценке					3 578.42		9 958.74		85 561	
2.1	408-9080	Щебень	м3							9.1		
2.2	ТССЦ 410-0111	Лом асфальтобетона	т	1.25		347.875	70.44	1.2	24 504.32	9.51	233 036	
		ФОТ							1 320.31		43 108	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			1 874.84		61 213	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			1 254.29		40 953	
		Всего по позиции							37 592.19		420 763	
3	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.455		0.455					10 756	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					39.60		18.02	11.94	215	
	2	в т. ч. ОТм					7.15		3.25	32.65	106	
	4	М					1 532.24	1.2	836.60	12.6	10 541	
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	0.66		0.30						
		Итого по расценке					1 571.84		854.62		10 756	
		ФОТ							3.25		106	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			4.62		151	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			3.09		101	
		Всего по позиции							862.33		11 008	
4	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.102		0.102					2 034	
	1	ОТ					126.07		12.86	32.65	420	
	3	ЭМ					2 186.19		222.99	7.19	1 603	
	2	в т. ч. ОТм					177.53		18.11	32.65	591	
	4	М					12.20		1.24	9.1	11	
	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	15.72		1.60						
		ЗТм	чел.-ч	13.88		1.42						
		Итого по расценке					2 324.46		237.09		2 034	
4.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3							9.1		
4.2	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	100		10.203	55.26		563.82	10.1	5 695	
		ФОТ							30.97		1 011	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			43.98		1 436	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			29.42		960	
		Всего по позиции							874.31		10 125	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		39 560.83		445 196	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]