Наименование редакции сметных нормативов	ТЕР-2001 Московской области с доп. и изм. 4 (приказы Минстроя России №№ 253/пр-264/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210319)	
	
(наименование стройки)	
Ул. Садовая	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	3	
Текущий ремонт автодороги  ул. Садовая	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	12.2020	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	151.20 (13.44)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	151.20 (13.44)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	6.18 (0.19)	тыс. руб.	
монтажных работ		тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	23.40975	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	20.7481	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕР 01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0.63		0.63					739	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					106.50		67.10	11.01	739	
	2	в т. ч. ОТм					14.85		9.36	32.65	306	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	1.10		0.69						
		Итого по расценке					106.50		67.10		739	
		ФОТ							9.36		306	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			7.49		245	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			4.21		138	
		Всего по позиции							78.80		1 122	
2	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтовой крошки Н=8 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.945		0.945					29 053	
	1	ОТ					195.70		184.94	32.65	6 038	
	3	ЭМ					3 365.64		3 180.53	7.19	22 868	
	2	в т. ч. ОТм					278.72		263.39	32.65	8 600	
	4	М					17.08		16.14	9.1	147	
	408-9080	Щебень	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	24.19		22.86						
		ЗТм	чел.-ч	20.60		19.47						
		Итого по расценке					3 578.42		3 381.61		29 053	
2.1	408-9080	Щебень	м3							9.1		
2.2	ТССЦ 410-0111	Лом асфальтобетона	т	1.25		118.125	70.44	1.2	8 320.73	9.51	79 130	
		ФОТ							448.33		14 638	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			636.63		20 786	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			425.91		13 906	
		Всего по позиции							12 764.88		142 875	
3	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.155		0.155					3 664	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					39.60		6.14	11.94	73	
	2	в т. ч. ОТм					7.15		1.11	32.65	36	
	4	М					1 532.24	1.2	285.00	12.6	3 591	
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	0.66		0.10						
		Итого по расценке					1 571.84		291.14		3 664	
		ФОТ							1.11		36	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			1.58		51	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			1.05		34	
		Всего по позиции							293.77		3 749	
4	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.035		0.035					698	
	1	ОТ					126.07		4.41	32.65	144	
	3	ЭМ					2 186.19		76.52	7.19	550	
	2	в т. ч. ОТм					177.53		6.21	32.65	203	
	4	М					12.20		0.43	9.1	4	
	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	15.72		0.55						
		ЗТм	чел.-ч	13.88		0.49						
		Итого по расценке					2 324.46		81.36		698	
4.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3							9.1		
4.2	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	100		3.465	55.26		191.48	10.1	1 934	
		ФОТ							10.62		347	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			15.08		493	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			10.09		330	
		Всего по позиции							298.01		3 455	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		13 435.46		151 201	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]