Наименование редакции сметных нормативов	ТЕР-2001 Московской области с доп. и изм. 4 (приказы Минстроя России №№ 253/пр-264/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210319)	
	
(наименование стройки)	
Ул. Солнечная	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1	
Текущий ремонт автодороги  ул. Солнечная	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	12.2020	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	583.20 (51.82)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	583.20 (51.82)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	23.84 (0.73)	тыс. руб.	
монтажных работ		тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	90.27903	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	80.01592	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕР 01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	2.43		2.43					2 849	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					106.50		258.80	11.01	2 849	
	2	в т. ч. ОТм					14.85		36.09	32.65	1 178	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	1.10		2.67						
		Итого по расценке					106.50		258.80		2 849	
		ФОТ							36.09		1 178	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			28.87		942	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			16.24		530	
		Всего по позиции							303.91		4 321	
2	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтовой крошки Н=8 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	3.645		3.645					112 062	
	1	ОТ					195.70		713.33	32.65	23 290	
	3	ЭМ					3 365.64		12 267.76	7.19	88 205	
	2	в т. ч. ОТм					278.72		1 015.93	32.65	33 170	
	4	М					17.08		62.26	9.1	567	
	408-9080	Щебень	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	24.19		88.17						
		ЗТм	чел.-ч	20.60		75.09						
		Итого по расценке					3 578.42		13 043.35		112 062	
2.1	408-9080	Щебень	м3							9.1		
2.2	ТССЦ 410-0111	Лом асфальтобетона	т	1.25		455.625	70.44	1.2	32 094.23	9.51	305 216	
		ФОТ							1 729.26		56 460	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			2 455.55		80 173	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			1 642.80		53 637	
		Всего по позиции							49 235.93		551 088	
3	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.6		0.6					14 184	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					39.60		23.76	11.94	284	
	2	в т. ч. ОТм					7.15		4.29	32.65	140	
	4	М					1 532.24	1.2	1 103.21	12.6	13 900	
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	0.66		0.40						
		Итого по расценке					1 571.84		1 126.97		14 184	
		ФОТ							4.29		140	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			6.09		199	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			4.08		133	
		Всего по позиции							1 137.14		14 516	
4	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.134		0.134					2 672	
	1	ОТ					126.07		16.89	32.65	551	
	3	ЭМ					2 186.19		292.95	7.19	2 106	
	2	в т. ч. ОТм					177.53		23.79	32.65	777	
	4	М					12.20		1.63	9.1	15	
	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	15.72		2.11						
		ЗТм	чел.-ч	13.88		1.86						
		Итого по расценке					2 324.46		311.47		2 672	
4.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3							9.1		
4.2	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	100		13.365	55.26		738.55	10.1	7 459	
		ФОТ							40.68		1 328	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			57.77		1 886	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			38.65		1 262	
		Всего по позиции							1 146.44		13 279	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		51 823.42		583 204	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]