Наименование редакции сметных нормативов	ТЕР-2001 Московской области с доп. и изм. 4 (приказы Минстроя России №№ 253/пр-264/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210319)	
	
(наименование стройки)	
Ул. Земляничная	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	4	
Текущий ремонт автодороги  ул. Земляничная	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	12.2020	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	361.20 (32.10)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	361.20 (32.10)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	14.77 (0.45)	тыс. руб.	
монтажных работ		тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	55.92578	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	49.56522	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕР 01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	1.505		1.505					1 765	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					106.50		160.28	11.01	1 765	
	2	в т. ч. ОТм					14.85		22.35	32.65	730	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	1.10		1.66						
		Итого по расценке					106.50		160.28		1 765	
		ФОТ							22.35		730	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			17.88		584	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			10.06		329	
		Всего по позиции							188.22		2 678	
2	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтовой крошки Н=8 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.258		2.258					69 420	
	1	ОТ					195.70		441.89	32.65	14 428	
	3	ЭМ					3 365.64		7 599.62	7.19	54 641	
	2	в т. ч. ОТм					278.72		629.35	32.65	20 548	
	4	М					17.08		38.57	9.1	351	
	408-9080	Щебень	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	24.19		54.62						
		ЗТм	чел.-ч	20.60		46.51						
		Итого по расценке					3 578.42		8 080.08		69 420	
2.1	408-9080	Щебень	м3							9.1		
2.2	ТССЦ 410-0111	Лом асфальтобетона	т	1.25		282.25	70.44	1.2	19 881.69	9.51	189 075	
		ФОТ							1 071.24		34 976	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			1 521.16		49 666	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			1 017.68		33 227	
		Всего по позиции							30 500.61		341 388	
3	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.368		0.368					8 700	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					39.60		14.57	11.94	174	
	2	в т. ч. ОТм					7.15		2.63	32.65	86	
	4	М					1 532.24	1.2	676.64	12.6	8 526	
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	0.66		0.24						
		Итого по расценке					1 571.84		691.21		8 700	
		ФОТ							2.63		86	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			3.73		122	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			2.50		82	
		Всего по позиции							697.44		8 904	
4	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.083		0.083					1 656	
	1	ОТ					126.07		10.46	32.65	342	
	3	ЭМ					2 186.19		181.45	7.19	1 305	
	2	в т. ч. ОТм					177.53		14.73	32.65	481	
	4	М					12.20		1.01	9.1	9	
	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	15.72		1.30						
		ЗТм	чел.-ч	13.88		1.15						
		Итого по расценке					2 324.46		192.92		1 656	
4.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3							9.1		
4.2	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	100		8.278	55.26		457.44	10.1	4 620	
		ФОТ							25.19		823	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			35.77		1 169	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			23.93		782	
		Всего по позиции							710.06		8 227	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		32 096.33		361 197	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]